**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку саморезов и гвоздей**

1. **Требования, предъявляемые к Продукции**
   1. Наименования, типы, количество и характеристика Продукции указаны в Приложениях №1, №2 к настоящему техническому заданию (далее – ТЗ).
   2. Продукция должна быть изготовлена не ранее 2020 года.
   3. Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не подвергавшейся ремонту.
   4. Продукция при поставке не должна иметь дефектов, связанных с разработкой и изготовлением, вызванных хранением и транспортировкой, способных впоследствии проявиться при нормальном использовании в условиях, обычных для Северо-Западного, Южного и Центрального регионов России.
   5. Гарантийный срок на Продукцию, включая все её составляющие, должен быть не менее гарантийного срока, указанного заводом-изготовителем.
   6. Продукция должна соответствовать характеристикам, приведенным в Приложении №2 к настоящему ТЗ.
2. **Требования, предъявляемые к выполнению поставки Продукции**
   1. Срок поставки: 2023 год.
   2. Адрес поставки: г. Санкт-Петербург, пр. Александровской Фермы д. 29, лит. Е.
   3. Базис поставки: DDP г. Санкт-Петербург (Инкотермс 2010).
   4. Продукция должна поставляться в таре и упаковке завода-изготовителя.
   5. Тара и упаковка должны обеспечивать полную сохранность Продукции от повреждения и порчи при транспортировке и хранении.
   6. При поставке вместе с Продукцией должны быть предоставлены следующие документы:

* паспорт качества завода-изготовителя на партию Продукции с указанием максимально допустимой нагрузки;
* товарная накладная по унифицированной форме ТОРГ-12 или УПД;
* транспортная накладная;
* счет-фактура или УПД;
* упаковочные листы к каждому грузовому месту;
* счет на оплату.
  1. Документация, предоставляемая с Продукцией, должна быть оформлена на русском языке.

1. **Требования, предъявляемые к Поставщику**
   1. Поставщик и его соисполнители (субподрядчики) должны отсутствовать в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых осуществляется Федеральным органом исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. **Требования, предъявляемые к технико-коммерческому предложению**
   1. В предложении должны быть указаны наименования, типы, количество Продукции, а также предоставляемый срок гарантии.
   2. В составе предложения Поставщик должен указать страну происхождения и производителя Продукции по каждой номенклатурной позиции.
   3. В случае предложения эквивалентной (аналогичной) Продукции Поставщик должен в составе ценового предложения указать рядом с заявленной Продукцией в отдельной строке слово «аналог», наименование и кодовое обозначение предлагаемой Продукции, в техническом предложении - полные технические характеристики предлагаемой Продукции, предоставить развернутое сравнение аналога с Продукцией по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения.
3. **Условия формирования цены и оплаты**
   1. Цена предложения должна включать в себя стоимость Продукции, тары, упаковки, маркировки, все налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, транспортные расходы до места доставки, расходы по страхованию, хранению Продукции, а также все иные расходы связанные и исполнением Поставки. В случае поставки Продукции иностранного производства цена соответствующей Продукции должна включать в себя все таможенные платежи, связанные с таможенным оформлением Продукции для выпуска в свободное обращение на территории Российской Федерации.

Приложения: 1. Перечень Продукции на 1 л. в 1 экз.

**Приложение 1. Перечень Продукции**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **0** | **Расходные и прочие материалы** | | |
| 1 | Саморез 4,8х100 (250шт) | упак | 17 |
| 2 | Саморез 4,2х75 (250шт) | упак | 14 |
| 3 | Саморез 70х4 | шт | 500 |
| 4 | Саморез 50х4 | шт | 5000 |
| 5 | Саморез ШСГД 3,8х41 (1000шт) | шт | 11 |
| 6 | Саморез 25х3 | шт | 500 |
| 7 | Саморезы кровельные с буром 5,5х51мм оцинк, 250шт | шт | 1500 |
| 8 | Саморезы кровельные с буром оцинк,32\*5,5 мм 250шт | шт | 6 |
| 9 | Гвозди 3,0\*70 мм кг | кг | 32 |
| 10 | Гвозди 4х100 мм кг | кг | 34 |