Приложение 1. Перечень и технические характеристики Продукции

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Модель** | **Кол-во, шт.** |
| 1 | Угломер тип 1 |  | 2 |
| 1.1 | Угломер 200х300 мм | УТ-180 200х300 мм | 2 |
| 1.2 | Плита Э-000050 | Эскиз Э-000050 | 2 |
| 1.3 | Упор Э-000052 | Эскиз Э-000052 | 4 |
| 1.4 | Болт М10x80-88.016 DIN 933 |  | 4 |
| 1.5 | Гайка М10-6Н.8.016 DIN 934 |  | 4 |
| 1.6 | Винт А.МЗх7 ГОСТ 17475-80 |  | 4 |
| 2 | Угломер тип 2 |  | 2 |
| 2.1 | Угломер 150х200 мм | УТ-180 150х200 мм | 2 |
| 2.2 | Плита Э-000049 | Эскиз Э-000049 | 2 |
| 2.3 | Упор Э-000051 | Эскиз Э-000051 | 4 |
| 2.4 | Болт М8x80-88.016 DIN 933 |  | 4 |
| 2.5 | Гайка М8-6Н.8.016 DIN 934 |  | 4 |
| 2.6 | Винт А.МЗх7 ГОСТ 17475-80 |  | 4 |

Технические характеристики Продукции

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наимено-вание** | **Технические характеристики** |
| 1.1 | Угломер 200х300 мм | |  |  | | --- | --- | | Диаметр лимба | 200 мм | | Длина линейки | 300 мм | | Класс точности | 1 | | Цена деления | 1° | | Погрешность | ±0,5° | | Диапазон измерений | 0-180° | | Тип разметки | Гравировка | | Материал | Сталь | | Габаритные размеры (ДхШхВ), не более (мм) | 440х160х30 | | Масса, не более | 0,5 | |
| 2.1 | Угломер 150х200 мм | |  |  | | --- | --- | | Диаметр лимба | 150 мм | | Длина линейки | 200 мм | | Класс точности | 1 | | Цена деления | 1° | | Погрешность | ±0,5° | | Диапазон измерений | 0-180° | | Тип разметки | Гравировка | | Материал | Сталь | | Габаритные размеры (ДхШхВ), не более (мм) | 288х160х23 мм | | Масса, не более | 0,25 | |



Рис. 1. Внешний вид угломеров